**Jak zvládnout rekonstrukci koupelny za víkend**

**ALTERNATIVNÍ NADPISY:**

**Úspora času při rekonstrukci s hydroizolační membránou Ucelené řešení pro rychlou rekonstrukci koupelny**

**Rekonstrukce balkonů, teras, ale hlavně koupelen a dalších prostor odolávajících přímému působení vlhkosti vyžaduje kvalitní skladby materiálů. Nároky jsou kladeny nejen na kvalitu rekonstrukce, ale také na snížení její časové náročnosti. Systém Baumit Baumacol nabízí pro tyto případy ucelené řešení s výrobky řady Speed.**

Chceme-li ukázat přednosti uceleného řešení [**Baumit Baumacol**](https://baumit.cz/baumit-baumacol) z pohledu zkrácení času rekonstrukce objektu, je potřeba se při výběru vhodných materiálů zaměřit na speciální produkty s označením Speed. Jak se velmi často říká, čas jsou peníze. K rychlejší rekonstrukci nás však nemusí tlačit pouze finance, ale také provozní požadavky, např. v kuchyních školních jídelen nebo v nemocničních prostorách, kde je vyžadován co nejkratší čas rekonstrukce s ohledem na včasné obnovení provozu. Abychom však dostali konkrétní obraz o benefitech [**systému Baumit Baumacol Speed**](https://baumit.cz/reseni/lepeni-obkladu-a-dlazeb/rekonstrukce-koupelny-za-vikend)**,** lze celou situaci ukázat na rekonstrukci koupelny běžných rozměrů, např. v rodinném domě nebo ve standardním bytě.

Zní to možná neuvěřitelně, ale pokud posuzujete čas rekonstrukce takové koupelny při využití klasických skladeb materiálů v porovnání se systémem Baumit Baumacol Speed**,** můžete ušetřit až dvě třetiny pracovního času. Jinými slovy, pokud provedete rekonstrukci zmíněné koupelny standardní cestou za přibližně 6 dnů, pak vězte, že s využitím materiálů s označením Speed můžete stejnou rekonstrukci dokončit již po 2 dnech. I proto můžeme v tomto případě hovořit o rekonstrukci koupelny za jediný víkend. Jak je to možné?

Vše začíná u aplikace [**kontaktního můstku Baumit SuperPrimer**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/priprava-podkladu-3/baumit-superprimer)na podklad, kdy dochází k vytvoření vysoké adheze a dokonalému spojení jednotlivých vrstev. Již 30 minut po jeho nanesení je možné pokračovat rychletuhnoucí mrazuvzdornou [**vyrovnávací maltou pro stěny a podlahy Baumit Baumacol PrecisoSpeed**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/vyrovnavaci-hmoty/baumit-baumacol-preciso-speed). Tato vrstva je pochozí po 4 hodinách a pokládka dalších vrstev je možná již po 24 hodinách od nanesení. Poté přichází velmi důležitý proces a tím je aplikace rychletuhnoucí flexibilní [**lepicí malty třídy C2FT S1 Baumit Baumacol FlexTop Speed**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/lepidla/baumit-baumacol-flextop-speed), do níž je vložena [**hydroizolační membrána Baumit AquaSafe**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/hydroizolace/baumit-baumacol-aquasafe) pro stěny i podlahy. Následně – ihned po rozprostření membrány – již nic nebrání okamžité pokládce dlažby a lepení obkladů. Použití materiálu Baumit Baumacol FlexTop Speed je vhodné i pro lepení obkladů a dlažeb při zvýšeném statickém namáhání (např. podlahové vytápění) nebo lepení velkoformátových obkladů. V případě rizikových podkladů u podlahy, např. popraskaných potěrů, je doporučeno použít [**hydroizolační a oddělovací membránu Baumit Baumacol AquaSafe Extra**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/hydroizolace/baumit-baumacol-aquasafe-extra), která je vodotěsná a flexibilní. Jejím použitím je dosaženo požadovaného přemostění trhlin v konstrukci podkladu. Stejně jako předchozí membrány je možná okamžitá pokládka dlažby.

Poslední fází časově zkrácené rekonstrukce koupelny je spárování dlažeb a obkladů, které může nastat již po 3 hodinách. K tomu lze využít práškovitou voděodolnou a mrazuvzdornou [**spárovací hmotu Baumit Baumacol PremiumFuge**](https://baumit.cz/produkty/lepeni-obkladu-a-dlazeb/sparovaci-hmoty/baumit-baumacol-premiumfuge) pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm. Předností tohoto materiálu je nabídka ve 24 barevných odstínech včetně těch sytých.

Ucelený systém Baumit Baumacol s využitím materiálů Speed vám tak umožní sprchování nebo relaxační koupel v rekonstruovaném prostoru již po 48 hodinách. A kdo by tohle nechtěl?

**POPISKY K FOTOGRAFIÍM:**

**01** – Před aplikací hydroizolačních membrán je důležitý dokonale vyrovnaný podklad pomocí stěrky Baumit Baumacol Preciso Speed, která díky rychlému zrání umožňuje aplikaci dalších vrstev již po 24 hodinách.

**02** – Pro lepší přídržnost a vyrovnání nasákavosti podklad ošetříme kontaktním můstkem Baumit SuperPrimer, který je vyzrálý již za 0,5 hodiny.

**03** – Do čerstvé vrstvy lepidla vložíme těsnicí membránu Baumit Baumacol AquaSafe. Po celoplošném rozprostření je nutné plochu důkladně vylisovat a zbytky lepidla odstranit.

**04** – Dlažbu je nutné lepit pomocí rychletuhnoucího lepidla Baumacol FlexTop Speed, pomocí metody „Buttering-Floating“, tedy nanesením lepidla jak na podklad, tak na obkladový prvek.

**05** – Díky systému Baumacol Speed můžete proměnit svou koupelnu za jediný víkend.